Smart Home functies eenvoudig draadloos achteraf inbouwen:   
Met inbouw actor met RF bedientoets van Theben

Inbouw actor met RF bedientoets en impulsdrukker in één / Snelle installatie dankzij geringe inbouwdiepte / Compatibel met 55 mm schakelaarprogramma's

(Haigerloch, 1 maart 2024)De nieuwe inbouw actor met RF bedientoets van Theben is te combineren met een KNX inbouw RF actor (dimmen, schakelen, jaloezie- en rolluikbesturing) met een impuldrukker. De apparaten met een inbouwdiepte van slechts 25,6 mm zijn compatibel met vele 55 mm-schakelaarprogramma's en kunnen eenvoudig in een inbouwdoos worden geïnstalleerd. Een optimale bescherming tegen diefstal en manipulatie van gegevens dankzij KNX Data Secure. Bedrade KNX en LUXORliving Smart Home-systemen kunnen op deze manier snel en eenvoudig worden geïnstalleerd met slimme functies.

De inbouw actor met RF bedientoets van Theben is verkrijgbaar in varianten voor KNX-systemen en voor het Smart Home-systeem LUXORliving. Ze worden ook gebruikt in het LUXORliving Smart Start RF systeem. KNX en LUXORliving inbouw actor met RF bedientoets en geïntegreerde temperatuursensor zijn ook beschikbaar voor renovaties.

(1000 tekens zonder kop)

**Beeldmateriaal**Afbeeldingsbron: Theben AG -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Bestand:  4961615\_PI\_NN\_05\_14x14cm\_300dpi.jpg  Bijschrift: De nieuwe RF drukknopactormodules van Theben combineren een KNX RF actor (dimmen, schakelen, jaloezie- en rolluikbesturing) met een drukknop. |  | Bestand:  494961615-01\_NN\_PI\_14x14cm\_300dpi.   Bijschrift: De RF drukknopactormodules van Theben zijn verkrijgbaar in varianten voor KNX-systemen en voor het KNX smart home-systeem LUXORliving. |