
	
	                                                               


	
Aanbestedingstekst 
Bewegings-/aanwezigheidsmelders 
theMura S180 Slave UP WH
Bestelnr. wit: 		2060660

Kenmerken: 
· Passief-infrarood-bewegings-/aanwezigheidsmelder voor wandmontage in inbouwdoos
· Afdekplaat in Theben-Design
· Slave-apparaat voor de uitbreiding van het detectiebereik van theMura-melder
· Detectiebereik rechthoekig 170°, max. 14 m x 17 m
· Bereiksbeperking meegeleverd
· Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)
· Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen (instelbaar op de Master)
· Trapverlichtingsfunctie (instelbaar op de Master)
· Langtijdfunctie (instelbaar op de Master)
· Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar 
· Testmodus ter controle van het detectiebereik

Technische specificaties:
Bedrijfsspanning: 		230 V AC
Frequentie: 			50 - 60 Hz
Eigen verbruik: 		ca. 0.4 W
Detectiebereik radiaal: 		12 x 10 m
Detectiebereik tangentieel: 	14 x 17 m
Montagehoogte Mh: 		0,8 – 1,2 m
Beschermingsgraad: 		IP 20
Bedrijfstemperatuur: 		-15° C tot +45° C
Afmetingen: 			85 x 85 mm, inbouwdiepte 37 mm
Montage: 			Wandmontage in inbouwdoos gr.1
	Technische wijzigingen voorbehouden
	08.2019Theben AG


	
image1.png




image2.png
theben

energy saving comort




