
	
	                                                               


	
Aanbestedingstekst 
Bewegingsmelders theMura S180-100 B UP
Bestelnr.: 			2060750

Kenmerken: 
· Passief-infrarood-bewegingsmelder voor wandmontage in inbouwdoos
· Zonder afdekplaat, past in vele gebruikelijke schakelaarprogramma's (met accessoires), voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
· Automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting 
· Detectiebereik rechthoekig 170°, max. 14 m x 17 m
· Bereiksbeperking meegeleverd
· Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's
· Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)
· Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
· Trapverlichtingsfunctie
· Langtijdfunctie
· Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar, inleerfunctie
· Impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar
· Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar 
· Testmodus ter controle van het detectiebereik
· Uitbreiding van het detectiebereik door Master-Slave-schakeling

Technische specificaties:
Bedrijfsspanning: 			230 V AC
Frequentie: 				50 - 60 Hz
Eigen verbruik: 			ca. 0.4 W
Detectiebereik radiaal: 			12 x 10 m
Detectiebereik tangentieel: 		14 x 17 m
Montagehoogte Mh: 			0,8 – 1,2 m
Kanaal A licht: 		Relais, 1 maakcontact 230 V / 10 A, 2300 W resp. 1150 VA (cos ϕ = 0,5)
Schakelvermogen LED < 2 W:		typ. 40 W
Schakelvermogen LED > 2 W:		typ. 450 W
Lichtsterkteschakelwaarde: 		5 – 1000 lux
Nalooptijd licht: 				10 s – 30 min, impuls
Beschermingsgraad: 			IP 20
Bedrijfstemperatuur: 			-15° C tot +45° C
Afmetingen: 				85 x 85 mm, inbouwdiepte 37 mm
Montage: 				Wandmontage in diverse schakelaarprogramma's, gr. 1







Optionele accessoires:

Uitbreiding van het detectiebereik door Slave-apparaat:
Bestelnr. wit: 		2060760 (theMura S180 Slave B UP)


Afdekplaat theMura FED WH
Kleur wit, past bij Feller EDIZIOdue
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070786


Afdekplaat theMura LM WH
Kleur wit, past bij Legrand Mosaic
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070787


Afdekplaat theMura BJBSI WH
Kleur wit, past bij BJE balance SI
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070788


Afdekplaat theMura JAS WH
Kleur wit, past bij Jung AS 500
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070789


Afdekplaat theMura MMP WH
Kleur wit, past bij Merten M-Plan
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070790


Afdekplaat theMura GS WH
Kleur wit, past bij Gira Standard 55
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070791


Afdekplaat theMura BS WH
Kleur wit, past bij Berker S.1
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070792


Afdekplaat theMura Theben WH
Kleur wit, Theben-design
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070798
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