
	
	                                                               


	
Aanbestedingstekst 
Bewegingsmelders theMura S180-100 2W B UP
Bestelnr. wit: 		2060770

Kenmerken: 
· Passief-infrarood-bewegingsmelder voor wandmontage in inbouwdoos
· Afdekplaat in Theben-Design
· Automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting in combinatie met een trapverlichtingtijdschakelaar van Theben (allen 4-draadsschakeling) 
· Detectiebereik rechthoekig 170°, max. 14 m x 17 m
· Bereiksbeperking meegeleverd
· Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED's
· Geïntegreerde toets (deactiveerbaar)
· Lichtsterkteschakelwaarde instelbaar, inleerfunctie
· Impulsfunctie voor trapverlichtingtijdschakelaar, nalooptijd wordt op de trapverlichtingtijdschakelaar ingesteld
· Door voorinstelling in fabriek direct gebruiksklaar 
· Testmodus ter controle van het detectiebereik
· Uitbreiding van het detectiebereik door parallelschakeling

Technische specificaties:
Bedrijfsspanning: 		230 V AC
Frequentie: 			50 - 60 Hz
Eigen verbruik: 		ca. 0.4 W
Detectiebereik radiaal: 		12 x 10 m
Detectiebereik tangentieel: 	14 x 17 m
Montagehoogte Mh: 		0,8 – 1,2 m
Lichtsterkteschakelwaarde: 	5 – 1000 lux
Nalooptijd licht: 			Impuls, nalooptijd wordt op de trapverlichtingtijdschakelaar ingesteld
Beschermingsgraad: 		IP 20
Bedrijfstemperatuur: 		-15° C tot +45° C
Afmetingen: 			85 x 85 mm, inbouwdiepte 37 mm
Montage: 			Wandmontage in inbouwdoos gr.1













Optionele accessoires:


Afdekplaat theMura FED WH
Kleur wit, past bij Feller EDIZIOdue
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070786


Afdekplaat theMura LM WH
Kleur wit, past bij Legrand Mosaic
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070787


Afdekplaat theMura BJBSI WH
Kleur wit, past bij BJE balance SI
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070788


Afdekplaat theMura JAS WH
Kleur wit, past bij Jung AS 500
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070789


Afdekplaat theMura MMP WH
Kleur wit, past bij Merten M-Plan
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070790


Afdekplaat theMura GS WH
Kleur wit, past bij Gira Standard 55
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070791


Afdekplaat theMura BS WH
Kleur wit, past bij Berker S.1
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070792


Afdekplaat theMura Theben WH
Kleur wit, Theben-design
voor meer informatie zie www.theben.de/theMura
Bestelnr.:			9070798




ELPA 1
Trapverlichtingtijdschakelaar, elektronisch
Bestelnr.:			0010002


ELPA 3
Trapverlichtingtijdschakelaar, elektronisch
Bestelnr.:			0030002


ELPA 6
Trapverlichtingtijdschakelaar, elektronisch
Bestelnr.:			0060002


ELPA 6 plus
Trapverlichtingtijdschakelaar, elektronisch
Bestelnr.:			0060003


ELPA 8
Trapverlichtingtijdschakelaar, elektromechanisch
Bestelnr.:			0080002


ELPA 041
Inbouwtijdschakelaar voor trapverlichting, elektronisch
Bestelnr.:			0410002


ELPA 047
Inbouwtijdschakelaar voor trapverlichting, elektronisch
Bestelnr.:			0470002
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