KNX universele dimactor 2-voudig (DM 2 T KNX)

KNX universele dimactor 2-voudig, serie-inbouwhuis, breedte 72,5 mm, dimbereik 0-100%, maximale last: 2 x 400 W/VA of 1 x 800 W/VA, bij gebruik in combinatie met dimmbooster (DMB 1 T) 2 x 1.000 W/VA of 1 x 2.000 W/VA, voor het dimmen van gloeilampen, LV- en HV-halogeenlampen, dimbare spaarlampen, dimbare LED-retrofitlampen. Verschillende dimcurves maken het mogelijk om alle lampsoorten traploos te dimmen, ook geschikt voor het aansturen van vele ventilatoren, automatische lastherkenning (selecteerbaar), handmatige bediening 0, 25, 50, 75 en 100% of test.

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: DM 2 T KNX
Bestelnr.: 4940270

Eenheid: ST
