KNX-verwarmingsactor, 6 kanalen (HM 6 T KNX)

EIB/KNX-verwarmingsactor voor 6 kanalen, serie-inbouwapparaat, breedte 72,5 mm, 6 potentiaalvrije Triac-uitgangen (24 V-250 V AC), constante en schakelende stelgrootte en integratie van de ketelbesturing selecteerbaar, extra circulatiepomp regelbaar, noodprogramma bij bus- of telegramuitval, zomerregeling en klepbeveiliging, LED-schakelstandweergave en handschakelaar

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: HM 6 T KNX
Bestelnr.: 4940240

Eenheid: ST
