KNX-verwarmingsactor, uitbreidingsapparaat, 6 kanalen (HME 6 T KNX)

EIB/KNX-verwarmingsactor voor 6 kanalen, uitbreidingsapparaat, serie-inbouwapparaat, breedte 72 mm, uit te breiden met HME 6 T tot maximaal 18 kanalen of te combineren met andere apparaten van de MIX-serie. 6 potentiaalvrije Triac-uitgangen (24 V-250 V AC), constante en schakelende stelgrootte en integratie van de ketelbesturing selecteerbaar, extra circulatiepomp regelbaar, noodprogramma bij bus- of telegramuitval, zomerregeling en klepbeveiliging, LED-schakelstandweergave en handschakelaar

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: HME 6 T KNX
Bestelnr.: 4930245

Eenheid: ST
