KNX-jaloezieactor 4-voudig (JM 4 T KNX)

EIB/KNX-jaloezieactor, 4-voudige aandrijfbesturing, serie-inbouwapparaat, breedte 72,5 mm (4 TE), relaisuitgangen voor 4 aandrijvingen, aandrijvingen: bijv. voor jaloezieën, rolluiken, markiezen, handmatige bediening op het apparaat, slipcorrectie, aandrijving vrij parametreerbaar, handschakelaar OMHOOG/OMLAAG en LEDs, 4 maakcontacten 6 A/250 V

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: JM 4 T KNX
Bestelnr.: 4940250

Eenheid: ST
