KNX-jaloezieactor 4-voudig, uitbreidingsapparaat MIX2 (JME 4 T KNX)

EIB/KNX-jaloezieactor, 4-voudige aandrijfbesturing, uitbreidingsapparaat, serie-inbouwapparaat, breedte 72 mm (4 TE), voor de uitbreiding met JMG 4 T KNX tot maximaal 12 kanalen of te combineren met andere apparaten van de MIX2-serie, relaisuitgangen voor vier aandrijvingen, aandrijvingen: bijv. voor jaloezieën, rolluiken, markiezen, handmatige bediening op het apparaat, slipcorrectie, aandrijving vrij parametreerbaar, handschakelaar OMHOOG/OMLAAG en LEDs, 4 maakcontacten 6 A/250 V

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen


Fabricaat: Theben

Type: JME 4 T KNX
Bestelnr.: 4930255

Eenheid: ST
