KNX 10-kanaals schemerschakelaar, max. 3 lichtsterktesensoren aansluitbaar (LUNA 134 KNX) 

10-kanaals schemerschakelaar/lichtbesturingsapparaat; voor lichtafhankelijke besturing; lichtsterkte-instelling van 1-100.000 lux; serie-inbouwapparaat met transparante afdekking en snelbevestiging; breedte 52 mm (3 TLE); maximaal 3 digitale lichtsterktesensoren via 2-draads bus aansluitbaar; voor eindklanten gemakkelijke handbediening via 4 toetsen voor het invoeren van drempelwaarde en vertragingstijd; de in tekst aangegeven drempelwaardes kunnen op het display worden weergegeven, opgeroepen en gewijzigd; displayverlichting (uitschakelbaar); 4 extra drempelwaardekanalen voor de verbinding van externe KNX-sensoren (bijv. temperatuur); 6 logische kanalen; DuoFix-stekerklemmen; PIN-codering; bedrijfsspanning 110-240 V


Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen.

Fabricaat: Theben

Type: LUNA 134 KNX 
Bestelnr.: 1349200


Eenheid: ST




Optionele accessoires

Opbouwlichtsensor digitaal
Sensor draaibaar met bevestigingshoek en stekkerklemmen; beschermingsklasse IP 54
Bestelnr.: 9070415

Inbouwlichtsensor digitaal
Stekkerklemmen; schroefbevestiging; boordiameter 20 mm; beschermingsklasse IP 66
Bestelnr.: 9070456
