EIB/KNX-lichtsterktezender, wandbehuizing, 1-100.000 lux, (LU 133 EIB/KNX)

Lichtsterktezender, bijv. voor besturing zonwering. Voedingsspanning via busspanning; IP 54 conform DIN EN 60529; meetbereik: 1...100.000 lux. De actueel gemeten lichtsterkte wordt cyclisch of bij verandering gezonden. Behuizing: 110x72x54 mm.

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen
...

Fabricaat: Theben

Type: LU 133 EIB/KNX
Bestelnr.: 1339200

Eenheid: ST

