KNX-schakelactor 8-voudig (RM 8 I KNX)

KNX-schakelactor 8-voudig C-last met relaisuitgangen voor 8 schakelkanalen, serie-inbouwhuis, breedte 145 mm, LED-schakelstandweergave per kanaal, handschakelaar met statusweergave (ook zonder busspanning), verbindingen, contactsoort (verbreekcontact/maakcontact) en deelname aan centrale opdrachten zoals continu-aan, continu-uit, centraal schakelen en scène opslaan/oproepen, schakelfuncties: aan/uit, impuls, aan/uit-vertraging, trapverlichting met voorwaarschuwing conform DIN 18015-2, logische verbindingen: blokkeren, EN, vrijgeven, OF, terugmeldobject voor elk kanaal, centrale objecten met en zonder prioriteit, scènes oproepen en opslaan (object), scèneobject voor elk kanaal, schakelvermogen: 16(10) A/250 V

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: RM 8 I KNX
Bestelnr.: 4940215

Eenheid: ST

