KNX-schakelactor 4-voudig, uitbreidingsapparaat (RME 4 U KNX)
	
KNX-schakelactor uitbreidingsmodule met relaisuitgangen voor 4 schakelkanalen; uitbreiding van RMG 4 U KNX tot maximaal 12 kanalen of met andere MIX-uitbreidingsapparaten; serie-inbouwhuis breedte 72 mm; LED-schakelstandweergave voor elk kanaal; handschakelaar met statusweergave (ook zonder busspanning); verbindingen, contactsoort (verbreekcontact/maakcontact) en deelname aan centrale opdrachten, zoals continu-aan, continu-uit, centraal schakelen en scène opslaan/oproepen; schakelfuncties: aan/uit, impuls, aan/uit-vertraging, trapverlichting met voorwaarschuwing conform DIN 18015-2; logische verbindingen: blokkeren, EN, vrijgeven, OF. Terugmeldobject voor elk kanaal; centrale objecten met en zonder prioriteit; scènes oproepen en opslaan (object); scèneobject voor elk kanaal; 16 A/250 V~; cos phi = 1.

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen
...

Fabricaat: Theben

Type: RME 4 U KNX
Bestelnr.: 4930228

Eenheid: ST
