USB-interface EIB/KNX (USB-interface EIB/KNX)
	
USB-interface EIB/KNX; aansluting op de pc vindt plaats via USB-stekker; serie-inbouwhuis 2 TLE.

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen
...

Fabricaat: Theben

Type: USB-interface EIB/KNX
Bestelnr.: 907 0 397

Eenheid: ST

