KNX-weerstation, wind, regen, lichtsterkte, temperatuur, geïntegreerde GPS-ontvanger (Meteodata 140 S GPS KNX)
	
Combisensor/weerstation voor het bepalen van wind, regen, lichtsterkte en temperatuur, geïntegreerde GPS-ontvanger, automatische berekening van elevatie en azimut, regensensor met verwarming, voor de volautomatische regeling van jaloezieën en zonwering met automatisch volgen van de zonnestand, bepaling en beoordeling direct in het apparaat, zonwering voor maximaal 8 gevels door 3 geïntegreerde lichtsterktesensoren, 4 extra drempelwaardekanalen voor de verbinding van externe KNX-sensoren, 6 logische kanalen, weergave van de weergegevens bijv. met mulitfunctioneel display VARIA 826 KNX, bedrijfsspanning 110-230 V AC

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen


Fabricaat: Theben

Type: Meteodata 140 S GPS KNX
Bestelnr.: 1409208

Eenheid: ST



Accessoires:

Mastbevestiging voor diameter 60-80 mm
Bestelnr. 907380
