KNX-jaloezieactor 8-voudig 24V (JM 8 T 24V KNX)

EIB/KNX-jaloezieactor, 8-voudige aandrijfbesturing 24V, serie-inbouwapparaat, breedte 145 mm (8 TE), relaisuitgangen voor 8 aandrijvingen 24V, aandrijvingen: bijv. voor jaloezieën, rolluiken, markiezen, handmatige bediening op het apparaat, slipcorrectie, aandrijving vrij parametreerbaar, handschakelaar OMHOOG/OMLAAG en LEDs, 8 maakcontacten 6 A/250 V

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: JM 8 T 24V KNX
Bestelnr.: 4940265

Eenheid: ST
