KNX universele dimactor 8-voudig (DM 8-2 T KNX)

KNX universele dimactor 8-voudig, serie-inbouwhuis, breedte 145 mm, dimbereik 0-100%, maximale last: 8 x 200 W/VA, voor het dimmen van gloeilampen, LV- en HV-halogeenlampen, dimbare spaarlampen, dimbare LED-retrofitlampen, verschillende dimcurves maken het mogelijk om alle lampsoorten traploos te dimmen, ook geschikt voor het aansturen van vele ventilatoren, automatische lastherkenning (selecteerbaar), handmatige bediening 0, 25, 50, 75 en 100% of test.

Leveren, monteren, bedrijfsklaar aansluiten en instellen

Fabricaat: Theben

Type: DM 8-2 T KNX
Bestelnr.: 4940285

Eenheid: ST
